Verbindung • Wählen • Aktion URLs • Weitere Einstellungen
Up | ### Firewall Konfiguration | Page Index

Das Telefon sendet die Anrufinformationen per Action URLs zum angegebenen TCP-Port auf Ihrem PC. Der TCP-Port muss daher in Ihrer (Windows)-Firewall freigeschaltet sein. Wenn Sie eine andere Firewall verwenden, müssen Sie diese manuell konfigurieren. Wenn die Firewall die eingehenden TCP-Verbindungen blockiert, dann erhalten Sie keine Verbindungszustandsmeldungen über TAPI. Beispiel-Konfiguration der Windows XP Firewall für TCP Port 8080: Öffnen Sie die Firewall-Konfiguration über: [Start > Systemsteuerung > Sicherheitscenter > Windows-Firewall] Wählen Sie den Tab-Reiter "Ausnahmen" Klicken Sie auf die Taste [Port...] Geben Sie einen Name ein. z.B.: "Freischaltung TCP Port 8080 für snom TAPI" Geben Sie die Portnummer "8080" ein und klicken Sie auf [OK]. Tipp: Command-Datei zur automatischen Firewall-Konfiguration: win_firewall_cfg.cmd