TAPI for snom Phone
Installation • Konfigurationsdialoge • FAQ
Up >> | ### Installation | Page Index
Test mit Outlook oder phone.exe

Installationsschritte für xtelsio TAPI for snom:
1. Download und Installation
Downloaden Sie xtelsio_TAPI_for_snom_setup.zip und extrahieren Sie das ZIP-Archiv. Starten Sie setup.exe und folgen Sie der Dialogführung. Sie benötigen dafür Administator-Rechte.
2. TAPI Treiber Konfiguration
Die Treiber-Konfiguration können Sie aufrufen über: [Start > Programme > xtelsio_TAPI_for_snom > xtelsio TAPI for snom - Konfiguration > Konfigurieren...].
| xtelsio TAPI for snom - Konfiguration
| snom Line1
Über den unteren Button [Einstellungen...] oder per Doppelklick kann die TAPI-Line konfiguriert werden. => Konfigurationsdialoge Hinweise: Der Button [Löschen] kann immer nur für die letzte TAPI-Line angewendet werden. Der State "closed" bedeutet nur, dass die TAPI-Line derzeit von keiner TAPI-Anwendung geöffnet wurde.
2.1. Telefon IP konfigurieren
Konfigurieren Sie die Telefon-IP-Adresse im Dialog [Verbindung].
2.2. Actions URLs konfigurieren
Konfigurieren Sie die Actions URLs im Dialog [Aktions URL]. Die Actions URLs werden für die Anzeige von eingehenden und ausgehenden Rufen benötigt. Hinweis: Wenn die Actions URLs nicht funktionieren, werden keine eingehenden Rufen angezeigt.
Wenn diese Einstellungen vorgenommen wurden, sollte der TAPI-Treiber funktionieren.
Test mit Outlook
3. Hinweise für Administratoren
Terminal Server Installation